乌当（羊昌）至长顺高速公路TJ-2标钢箱梁项目钢材预处理加工委外招标文件

|  |  |
| --- | --- |
| 招 标 人 | 贵州汇通申发钢结构有限公司 |
| 地 址 | 贵州省贵阳市修文县久长镇 |
| 联系人 | 高开放 |
| 邮编 | 550017 |
| 电话 | 18286361694 |
| 邮箱 | gygjg@crrcgc.cc |

1. **招标说明:**

基于公平、公正、公开的原则，我公司拟对“**乌当（羊昌）至长顺高速公路TJ-2标钢箱梁项目钢材预处理加工**”委外进行公开招标招标。请贵公司对该工程进行投标报价，如贵公司认为有不完整或有缺项的内容，可进行补充说明。现将招标情况作以下简要说明，如有疑问可电询联系人。

1. **工程概况：**

2.1 工程名称：乌当（羊昌）至长顺高速公路TJ-2标钢箱梁项目钢材预处理加工；

2.2 工程地址：贵州省贵阳市修文县；

2.3 招标范围：工程量暂定3300吨；

2.4 计划开工日期：具体开工日期以甲方通知为准；

2.5 工期要求：按甲方的进度指令及总进度计划要求完成施工任务，满足甲方、监理及业主工期要求，不能延期或超期；

1. **报价方式：**

3.1投标单位根据自身情况填写招标工程量清单汇总最终报价。

3.2投标单位报价包含3%的增值税专用发票。

1. **投标人要求：**

4.1 为完成本工程项目，参加投标的单位须具有营业执照和开户行许可证；

4.2 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格；

4.3 投标单位必须具备纳税资格，并具有依法纳税的良好记录；

4.4 投标单位要具有钢结构工程施工资质；

4.5 评标时，招投标双方将进行该项目的现场答疑，投标方可对该项目施工工艺、计划投入人力等情况进行介绍。

4.6 投标人必须是本公司合格供应商，若不是，可以联系招标人提交资料评定。

1. **承包内容：**

5.1 钢箱梁项目钢材预处理加工，包含所有工具，投标人承担成品保护等工作。

5.2 投标人负责提供所人工、人员劳保安全防护用品、人员保险、吃住、管理、安全文明施工及环保所需材料、人员工资等一切费用，招标人不再承担任何费用。

5.3 投标人自行提供所有施工所需的全部工具及设备；工人设备数量必须满足施工工期要求。

5.4 投标人负责所有人员安全问题，所有人员在施工作业及休息时的安全责任由投标人自行承担，与招标人无关；所有安全事故责任一律由投标人承担；招标人不承担任何安全责任。

5.5 投标人对加工的产品应根据相关技术文件要求进行加工。

1. **投标截止及投标文件递交方式：**

6.1 投标截止时间：2024年2月26日16：00时：

6.2 投标文件递送方式：投标人或代表人携带纸质版投标文件递送到开标地点。

1. **开标时间及地点：**

7.1 时间：2024年2月26日16：30时；

7.2 开标地点：贵州省贵阳市修文县久长镇东屏村贵州汇通申发钢结构有限公司办公大楼四楼会议室。

1. **评标标准和原则：**

8.1 合理低价法；

8.2 评标工作遵循公正、公平、择优的原则。

1. **投标文件要求：**

投标文件包括：

9.1 投标报价单；

9.2 投标单位概况、营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等有关投标单位的资质资料(复印件加盖红章)；

9.3 提供项目负责人及联系方式，近年已施工过的类似工程的施工业绩及其它施工业绩，在建工程情况，施工组织设计等；

9.4 以上资料需加盖投标单位公章；

9.5 密封要求:投标文件要求密封，并加盖投标人法人或单位印章，封面写明工程名称，投标单位名称和封标时间。

**10.相关技术质量要求：**

10.1相关质量验收规范评定标准验收合格且满足甲方验收要求，及甲方下发的相关技术文件及图纸要求，施工质量检验合格率必须达到 100%，主体工程质量零缺陷。

10.2加工过程中由于质量问题导致返工和不合格的产品，造成损失的应按采购价的2倍扣除费用。

**11.人员管理：**

投标人须保证按照甲方要求完成员工实名制管理，做好相应台账、住宿登记表、上交身份复印件备案登记、每位特种作业人员必须具备特种作业操作资格证要配备相应的安全管理人员并取得相应安全管理证书。

1. **计量支付：**

12.1 工程计量，以甲方工程量暂估数量计算，最终以实际施工工程量为准；

12.2本工程无预付款，发货进行付款。

12.3质量保证金：根据合同内容再做约定。

12.4约定税率波动导致的合同价变化按如下方式处理：如税率上调，含税价为不变价，税率波动风险由投标人承担；如税率下调，不含税价为不变价，税金减少的利益归于招标人。

贵州汇通申发钢结构有限公司

2024年2月22日